**КОВШ С ЗАХВАТОМ ДЛЯ ЗАВАЛОВ**



**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- 2 гидравлических прижима;

- способен перемещать громоздкие неровные грузы.

Этот захват удобное приспособление для разбора строительных и других завалов. Идеален для перемещения деревьев, больших камней, промышленного лома, а также мусора и др.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **A, мм** | **В, мм** | **С, мм** | **D, мм** | **Е, мм** | **F, мм** | **G, мм** | **H, °** |
| **130** | 65 | 420 | 555 | 374 | 1333 | 963 | 846 | 90 |
| **150** | 65 | 420 | 555 | 374 | 1533 | 963 | 846 | 90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Ширина, м.** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **130** | 1,3 | 200 | C890063 |  |
| **150** | 1,5 | 220 | C890064 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Серии** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | | | | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **130** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **150** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |